Kulesze Kościelne, 02.06.2016 r.

**Kulesze Kościelne: Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji systemów c.o. i c.w.u. w Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych**  
**Dotyczy ogłoszenia: 133904 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**W związku ze zgłoszonymi pytaniami do Zamawiającego udzielam odpowiedzi:**

1. **Proszę o uzupełnienie o wykaz stolarki okiennej wraz z wymaganymi parametrami technicznymi stolarki. Brak detali odnośnie okien w Sali sportowej, czy okna mają być przeszklone z pleksiglas czy mają być wykonane zabezpieczenia kratowe stalowe?**

Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki. Na sali gimnastycznej przeszklenie z pleksiglas, pozostałe parametry okien zgodnie z załączonym audytem energetycznym.

1. **Proszę o uzupełnienie o wykaz stolarki drzwiowej. Brak detali projektowanych drzwi garażowych. Jakie parametry mają mieć zastosowane drzwi. Czy ma być stosowana automatyka? Ciepłe czy zimne?**

Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki. Drzwi ciepłe bez automatyki o parametrach zgodnie z audytem energetycznym.

1. **Proszę o informacje w jakiej technologii ma zostać wykonany mur oporowy. Brak jakichkolwiek informacji na temat wykonania muru oporowego. Czy ma to być mur z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym, taki jak w istniejącej części?**

Mur oporowy wykonany z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym na wzór istniejącej części.

1. **W opisie technicznym przedstawiono informację, iż należy wykonać wyprawy z tynków akrylowych. Natomiast w przedmiarze pojawia się informacja o tynkach silikatowych. Proszę o dokładną informacje jakie tynki zastosować**.

Zastosować należy tynki silikatowy.

1. **Jakie należy zastosować rynny i rury spustowe? Podana jest blacha stalowa – powlekana czy ocynkowana jak w nowej części**.

Rynny i rury spustowe wykonać na wzór istniejących w nowszej części z blachy ocynkowanej.

1. **Proszę o zamieszczenie wykazu urządzeń i armatury (parametry)w kotłowni, bądź doboru urządzeń i armatury**.

* Kocioł olejowy z palnikiem i automatyką sterujący 5 obwodów grzewczych i c.w.u
* Sprzęgło hydrauliczne Dn 300, L= 2000
* Zawór kulowy ø 50 -22 szt.
* Naczynie przeponowe 105 dm3
* Pompa obwodu kotłowego – 2 szt.
* Zawór mieszający trójdrogowy Dn 50 wraz z siłownikiem – 5 szt.
* Zawór zwrotny Dn 50 – 8 szt.
* Filtr skośny ø 50 – 8 szt.
* Termomanometr – 22 szt.
* Zawór odpowietrzający ø 15 – 10 szt.
* Pompa ciepła powietrze-woda z zasobnikiem 300l z dodatkową wężownicą – 1 szt.
* Wkład kominowy o średnicy 150 mm -12 m
* Pompa obiegowa co 50/120 – 4 szt.
* Filtr paliwa – 1 szt.

Wójt Gminy

Józef Grochowski